보도자료	http//www.mke.go.kr
2009년 7월 16일(목) 조간부터 보도하여 주시기 바랍니다
자료문의 : 기술표준원 전기통신제품안전과 윤종욱 과장, 하상수 주무관(509-7242)

“테니스채 모양의 전기모기채”어린이 안전사고 위험

-  선풍기, 전기모기채, 전기소독기 등 여름철 전기제품 시판품조사 -

□ 기술표준원은 유통중인 여름철 전기용품 14개 품목 122개 제품에 대한 “시판품 조사”를 통해, 안전사고 위험성이 있는 전기모기채, 선풍기, 전격살충기, 전기소독기, 누전차단기 등 5개 품목 5개 제품에 대해 개선명령 및 판매중지 조치함

□ 전기모기채는 “테니스채 형태”로써 구조적 특성상 전기가 흐르는 충전부가 개방되어 있고, 전원스위치를 끄더라도 수천 볼트의 전압이 소멸되는데 최대 13초가 소요됨. 또한 어린이가 장난감으로 오인하여 감전 등 안전사고가 발생할 가능성이 있으며, 인화성 물질 근처에서 사용할 경우 스파크 등으로 인한 화재발생 가능성도 있음

* 사고사례 : 국내에서는 2살 남아와 5살 여아가 각각 전기모기채로 인한 감전사고로 치료를 받은 사례가 보고 되었으며, 해외(태국)에서 3살 남아가 인화성 물질 근처에서 전기모기채를 가지고 놀다 화재로 인한 화상을 입은 사고도 알려져 있음(붙임1 참조)

ㅇ 현행 “전기용품안전관리제도”는 교류 50~1,000V를 사용전원으로 하는 전기제품을 안전관리 대상으로 하고 있어, 건전지 등을 사용하는 제품은 제외됨

- 기술표준원은 전기모기채를 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관해 줄 것을 당부하며, 건전지를 사용하는 전기모기채에 대해서도 안전기준을 제정하는 방안을 적극 검토할 계획임을 밝힘

□ 그 외의 제품에 대한 시판품조사 결과를 보면,

ㅇ 사무실이나 일부 가정에서 사용되고 있는 스탠드 선풍기* 1개 제품이 약간의 기울임(10°)에도 쉽게 넘어져 이로 인한 2차적인 안전사고가 초래될 우려가 있어 개선 조치토록 함

＊ 시험대상 선풍기 : 총 29개 제품(스탠드 선풍기  2개 제품 포함)

ㅇ 전기소독기(7개 제품 중 1제품)와 전격살충기(7개 제품 중 1제품)는 전기가 흐르는 충전부가 노출된 구조로 인해 감전의 위험이 있어 판매를 중지함

ㅇ 누전차단기(3개 제품 중 1제품)는 과전류 시험시 정상적으로 작동되지 않아 판매를 중지함

□ 최근 3년간 여름철 전기제품에 대한 시판품조사 결과, 불량률이 지속적으로 감소하고 있으며, 이를 통해 전기제품 제조·수입업자들의 제품안전의 중요성에 대한 인식이 제고된 것으로 판단됨

＊ 여름철 전기제품 불량률 : ’07년(25%) → ’08년(19%) → ’09년(4%)

붙임 1. 전기모기채로 인한 국내외 사고사례

2. 여름철 전기제품 시판품조사 개요 및 시험결과

3. 품목별 세부 부적합 내용

<붙임 1>

전기모기채로 인한 국내외 사고사례

☐ 국내사례

ㅇ ‘09.6월 서울에 사는 최OO의 5살 여아가 전기모기채를 입에 대었다가 감전사고가 발생하여 치료를 받았다고 보고됨(온라인 쇼핑몰 접수)

ㅇ ‘08.7월 서울에 사는 이OO의 2살 남아가 전기모기채에 손을 대었다가 감전사고가 발생하여 치료를 받았다고 보고됨(소비자보호원 접수)

☐ 국외사례

ㅇ ‘07.2월 태국(방콕)의 Siriraj 병원은 3살 난 남아가 전기모기채를 인화성 물질 옆에서 사용하다 몸 전체의 25%에 화상을 입었다는 내용을 발표함

＊ 관련사이트 : http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1804254

<붙임 2>

여름철 전기제품 시판품조사 개요 및 시험결과

□ 개요

ㅇ 시료구입 및 시험기간 : ‘09.4.21 ~ 6.26

ㅇ 대상시료 : 14개 품목 122개 전기제품 제품

＊전기모기채(11개), 선풍기(29개), 전격살충기(7개), 훈증살충기(5개), 빙삭기(2개),

전기소독기(7개), 냉방기(이동식, 2개), 전기냉수기(5개), 전기냉풍기(1개),

제습기(7개), 공기청정기(9개), 환풍기(8개), 누전차단기(3개), 전자개폐기(7개)

ㅇ 구입처 : 대형백화점, 할인마트 및 온라인 쇼핑몰

ㅇ 시험기관 : 전기전자시험연구원, 전자파연구원, 산업기술시험원

□ 시험결과

ㅇ 부적합제품 : 전기모기채, 선풍기, 전격살충기, 전기소독기, 누전차단기 5개 품목

ㅇ 주요 부적합 내용

- 전기모기채 : 고전압 충전부 노출, 전원 차단시 잔류전압 부적합

- 선풍기 : 구조적 안전성 부적합(쉽게 넘어짐)

- 전격살충기 및 전기소독기 : 충전부에 대한 감전보호 부적합

- 누전차단기 : 단락차단 기능 부적합

<붙임 3>

품목별 세부 부적합 내용

제품명	제조(수입)업체	제조국	모델명	부적합 내용	제품사진
전기모기채	가도유통	중국	Electronic mosquito trap	- 충전부 노출 - 전류차단시 잔류전압 부적합
선풍기	(주)신일산업	중국	SIF-16FVG	- 수평면에 10° 기울기에 넘어짐
전격살충기	태우전자	한국	살충기 204	- 포집통이 공구의 사용없이 열리고 충전부가 노출됨
전기소독기	(주)화인	한국	MG5000S	- 충전부 노출
누전차단기	Fuji Electric FA	일본	EG33AC	- 과전류 차단 기능 미흡 (기준 : 2,000A에서 3분 간격 3회 차단)